**Часто задаваемые вопросы,**

Здесь Вы найдете ответы на самые распространенный вопросы по функциональности, обслуживанию, эксплуатации и комплектации оборудования Abat завода Чувашторгтехника.

**Посудомоечные машины**

**1) В чем разница между моделями посудомоек МПК-700К и МПК-700К-01?**

* МПК-700К оснащается двумя насосами: моющим и ополаскивающим. МПК-700К-01 имеет только один насос для ополаскивающего средства.
* МПК-700К имеет два дозатора: моющего и ополаскивающего. МПК-700К-01 оснащается только дозатором моющего средства.
* МПК-700К оснащен лампой освещения внутри моечной камеры и обзорным стеклом на куполе.

**2) Оснащаются МПК ли кассетами и какой их размер?**

Посудомоечные машины стандартно комплектуются 1 кассетой для мытья тарелок, 1 кассетой для мытья стаканов и чашек и 1 стаканом для мытья столовых приборов. Размер кассет 500х500х90 мм., размер стакана 115х115х130 мм.

**3) Какова вместимость бойлера посудомоечных машин?**

Вместимость бойлера составляет 10 литров.

**4) Из какого материала выполнены форсунки?**

Форсунки полностью изготавливаются из нержавеющей стали.

**5) Как предмоечные и раздаточные столы крепятся к посудомоечной машине?**

Крепление к посудомоечной машине осуществляется с помощью верхнего и нижних зацепов.

**6) Работают ли посудомоечные машины при подключении к холодной воде?**

Да. Посудомоечные машины оснащаются мощными нагревательными элементами, которые способны быстро нагреть холодную воду.

**7) Как и какими средствами можно производить мойку и чистку посудомоечной машины МПК?**

Необходимо ежедневно после окончания работы производить очистку посудомоечной машины. Для этого необходимо снять внутренние металлические и пластиковые фильтры, очистить их от остатков пищи. Снять трубку перелива и промыть струёй воды (из душа) ванну и борта столешницы. С применением 5-и процентного раствора моющего средства **Neodisher Alka 220** протереть губкой внутренние поверхности машины и сполоснуть проточной водой. Промытые фильтры и трубку перелива установить в штатные места.

**8) Какая высота посудомоечных машин с открытым куполом?**

1900 мм.

**9) Какое количество тарелок можно загрузить в кассету посудомоечной машины?**

Максимальное количество тарелок - 18 штук диаметром 240 мм.

**10) Какие габариты имеют посудомоечные машины в упаковке?**

Габаритные размеры в упаковке посудомоечных машин МПК-700К, МПК-700К-01, МПК-1100К - 840х930х1705 мм.

**11) Можно ли установить стол к посудомоечной машине МПК-700К с фронтальной стороны?**

Да, можно. Конструкция **посудомоечных машин купольного типа МПК-700К**, **МПК-700К-01**, **МПК-1100К**,**МПК-1400К** позволяет устанавливать столы с фронтальной стороны. Для беспрепятственного перемещения корзины под углом 90 градусов предусмотрена съемная планка ограничителя для кассет.

**12) Можем ли подключить Вашу МПК,  если канализация находится не на уровне?**

Для нормальной работы купольных посудомоек МПК высота расположения канализации не должна превышать 450 мм.

**13) Подскажите максимальный диаметр тарелок, которые можно мыть в посудомойках МПК?**

Во фронтальной посудомойке МПК-500Ф диаметр тарелок не должен превышать 25 см., глубина 5 см.
В купольных посудомойках при загрузке тарелок в два ряда их диаметр не должен превышать 25 см. При загрузке в один ряд  - 32 см. Глубина тарелок - 5 см.

**14) Моющие и ополаскивающие средства, рекомендуемые для использования с посудомоечными машинами ОАО «Чувашторгтехника».**

ОАО «Чувашторгтехника» для посудомоечных машин рекомендует использовать следующие средства (или их аналоги):

* Моющее средство **«Neodisher Аlka 220»**, изготовитель «Chemisch Fabrik Dr.Weigert», Германия. Предназначено для воды с жесткостью не более 5ºd (по германской шкале жесткости). Дозировка – 2-4мл/ 1л воды.
* Моющее средство **«Neodisher Аlka 400w»**, изготовитель «Chemisch Fabrik Dr.Weigert», Германия. Предназначено для воды любой жесткости. Дозировка – 2-3мл/ 1л воды.
* Ополаскивающее средство **«Neodisher TS»**, изготовитель «Chemisch Fabrik Dr.Weigert», Германия.

**15) ПАМЯТКА для посудомоечных машин с ручной подачей моющего средства (МПК-700К-01 и МПК-500Ф).**

1. Выбор моющего средства зависит от жесткости воды, подведенной к посудомоечной машине.
2. Расход моющего средства для машин МПК-700К-01 и МПК-500Ф зависит от значения дозировки ( N мл/ 1л воды), указанного в характеристиках конкретного моющего средства и расхода холодной воды в литрах за 1 цикл мойки (для посудомоечных машин ОАО «Чувашторгтехника» расход холодной воды за 1 цикл мойки составляет не более 2 л., при температуре поступающей воды 5°С).
3. С учетом объема ванны машины МПК-700К-01, равного 30л  (23,5л – для МПК-500Ф) и значения дозировки средства «Neodisher Аlka 220» («Neodisher Аlka 400w») перед началом эксплуатации (после наполнения ванны водой) поднять купол (открыть дверь – для МПК-500Ф) и залить в ванну с наполненной водой 60-90 мл моющего средства для МПК-700К-01 (47-70 мл – для МПК-500Ф).
4. С учетом расхода холодной воды 2л за цикл – добавлять моющее средство в объеме 20-30 мл каждые пять циклов моек.

**16) Можно ли в ваших купольных посудомоечных машинах мыть стандартные подносы размером 35,5х48,5 мм?**

Да. Все купольные посудомоечные машины позволяют мыть данного вида подносы.